## 12.1 Wegweisungskatasterblatt

- MUSTER -

| Bezeichnung | Inhalt, Beispiele, Bemerkungen |
| --- | --- |
| Standort- / Knoteninformationen | gültig für gesamten Standort |
| Kreis | Name des Kreises (falls großräumige Planung) |
| Stadt, Gemeinde | Name der Kommune |
| Standortnummer / Knotennummer | eindeutige Bezeichnung zur Identifikation des Knotens, z.B. „MU001“ als Kombination aus Kürzel der Kommune und fortlaufender Nummer |
| Standortbezeichnung | Beschreibung des Standorts, z.B. zwei Straßennamen „Bahnhofstraße/Mauerstraße“ oder markante Punkte, z.B. „Wegkreuzung nördlich des Teichs“ |
| Baulast | Bund, Land, Kreis, Stadt/Gemeinde, sonstige (erforderlich wegen StVO-Beschilderung) |
| Lageplan / Lageskizze | Planausschnitt, z.B. im Maßstab 1:5.000, auf dem die Lage der Pfosten und ggf. die Ausrichtung der Wegweiser eingetragen ist |
| Administrative Informationen | Bearbeitungsdatum, XY-Koordinaten |
| Pfosteninformationen  | je Pfosten am Knoten |
| Pfostennummer | fortlaufende Nummer des Pfostens am Knoten, u.a. zur eindeutigen Identifikation in Lageskizzen |
| Art des Pfostens | neuer Pfosten, bestehender Pfosten, Mastverlängerung, Laternenmast etc. |
| Material des Pfostens | Metall, Holz |
| bei neuen Pfosten | ggf. Länge, Durchmesser, Wandstärke, Art des Fundaments (z.B. Bodenhülse), vorhandene Gründung (z.B. Asphalt, Pflaster, Grün, Beet) |
| Standortfoto | querformatiges Foto des Standorts zur Einordnung in den räumlichen Kontext,ggf. mit Kennzeichnung des vorhandenen Pfostens bzw. Markierung für den Standort des neuen Pfostens |
| Wegweiserinformationen  | je Wegweiser am Pfosten |
| Wegweisernummer | Nummer des Wegweisers zur eindeutigen Identifikation, ggf. als Kombination aus Knotennummer und fortlaufender Nummer |
| Art des Wegweisers | Pfeil-, Tabellen, Zwischenwegweiser, Zwischenwegweiser mit Routenlogo,Pfeilwegweiser ggf. mit Hinweis, dass nur einseitig bedruckt wird.  |
| Ausrichtung  | Himmelrichtung, in die der Wegweiser auszurichten ist, z.B. nord, süd-ost |
| Wegweiserhistorie | neu, vorhanden, neu mit Demontage des vorhandenen Ww |
| Wegweiserinhalt(abhängig von Wegweiserart) | Pfeilrichtung (bei Tabellen- bzw. Zwischenwegweiser),Fern- und Nahzielangabe,Kilometerangabe,Streckenpiktogramm (hinter der Zielangabe),Zielpiktogramm (vor den Zielangabe),Wegweisermaße, z.B. 250 x 1.000 mmThemenrouteneinschub mitgeführter Routen,ggf. Einschubprofil (falls verschiedene Profile im Gebiet) |
| Montagehinweise | Besonderheiten bzgl. Montage, z.B. als Fahne seitlich, mittig, Pfeilwegweiser an Spitze,ggf. Befestigungsmaterial, wie z.B. Band, Schelle |
| ggf. Ausführung (üblicherweise gelten diese Angaben für alle WW und werden getrennt in der Ausschreibung behandelt) | Hohlkasten, Blechform, Randverstärkung, Folienart, Einschubprofil etc.  |
| Wegweiserfoto | ggf. Foto von zu demontierenden vorhandenen Wegweisernggf. Foto des neu installierten Wegweisers (Übergang zum Pflegekataster) |
| Bemerkungen  | für Gesamtknoten oder Pfosten oder Wegweiser |
| Bemerkungsfelder  | Raum für Eintrag von Hinweisen z.B. für Monteure, wie- Lichtraumprofil beachten- Grünschnitt vornehmen- Hinweise für die Demontage (Schild X hängen lassen) |